Инструкция по обновлению ПО

Для обновления прошивки приставок (тюнеров) «Витязь DTR-824HD» Вам необходимо:

1. Подключите телевизионную приставку к телевизору (по схеме, указанной в Руководстве по эксплуатации), если приставка не подключена;
2. Включите приставку, телевизор, антенну;
3. Настройте приставку на телеканалы тарифного плана «Стандарт ТВ» (например, телеканал «ВТВ»);
4. Нажмите кнопку «MENU» на пульте дистанционного управления;
5. В меню курсорами пульта дистанционного управления «влево-вправо» выберите вкладку «Настройки» и нажмите на пульте «ОК»;
6. В разделе «Настройки» курсорами пульта «вниз-вверх» (зеленый цвет выделения текста) выберите вкладку «Инструменты» и нажмите на пульте «ОК»;
7. В правом дополнительном меню, из четырех предложенных вкладок выберите вкладку «Обновление ПО через ОТА». Курсором пульта «вправо» перейдите в дополнительное меню и курсором пульта «вниз» выберите (зеленый цвет выделения текста) вкладку «Обновление ПО через ОТА» и нажмите на пульте «ОК»;
8. Руководствуйтесь подсказками на экране телевизора:

Статус ОТА «Выкл. / Вкл.» установить курсорами пульта «влево-вправо» в положение «Вкл.». После чего активируется вторая строчка «Время начала» (выделится белым цветом) с цифрами установки времени в часах (от 00:00 до 23:00);

1. Курсорами пульта «вниз-вверх» установите строчку «Время начала» (желтый цвет выделения текста). Курсорами пульта «влево-вправо» установите время начала обновления программного обеспечения. Желательно выбрать ближайший час, т.к. выбор осуществляется только ежечасно. Например: 14:00, 18:00, 09:00 и т.д.;
2. Нажмите на пульте кнопку «ОК»;
3. В выбранный час на экране телевизора появится вкладка «Обновление программного обеспечения». После чего на пульте нажмите «ОК» и начнется процесс обновления.

В соответствии с подсказками на экране телевизора:

Выполняется ОТА обновление

Сканирование….

Не выключайте STB-приставку.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! от 0% до 100%

необходимо дождаться завершения обновления программного обеспечения.

Время обновления составит от 9 до 40 минут, в зависимости от уровня и качества получаемого сигнала, что зависит от настройки антенны и ее коэффициента усиления.

Обновление программного обеспечения может быть не завершено в случае получения очень слабого сигнала или его пропадания.

После полного завершения обновления программного обеспечения, пройдет автоматическая авторизация и восстановится изображение телепрограммы на экране телевизора.

Подтверждением обновления программного обеспечения приставки является появление нового логотипа (например, в меню) эфирная ZALA ;

12. После обновления программного обеспечения повторите выполнение пунктов 1-7. Затем в пункте 8 Статус ОТА «Выкл. / Вкл.» установить курсорами пульта «влево-вправо» в положение «Выкл.» и нажмите на пульте «ОК»;

13. Если не получилось обновить программное обеспечение самостоятельно, обратитесь в службу технической поддержки по номеру 123 (звонок со стационарного телефона бесплатный) или в сервисный центр РУП «Белтелеком»;

14. отказ от обновления программного обеспечения не скажется на качестве приема ТВ программ.